COMMENTS:

Option ROM for X772, X/XL/XXV710, X540, X552, X550 and all AOC using Intel LAN Controller.


UEFI:
- Use PXE.nsh to flash the PXE and EFI Option ROM boot.
- USe FCOE.nsh to flash the FCOE Option ROM boot.
- Use iSCSI.nsh to flash the iSCSI Option ROM boot.
- Use efi_iSCSI.nsh to flash the EFI iSCSI Option ROM boot.

DOS:
- Use PXE.bat to flash the PXE and EFI Option ROM boot.
- USe FCOE.bat to flash the FCOE Option ROM boot.
- Use iSCSI.bat to flash the iSCSI Option ROM boot.
- Use efi_iSCSI.bat to flash the EFI iSCSI Option ROM boot.

Usage: To flash PXE to LAN1 run "PXE 1". iSCSI and FCOE has the same usage.

1) 6/17/2019 PXE2154 from OEMGEN 24.0 released
	
Image versions in BootIMG.FLB

    Combo Image Version Name 1.2154.0

    Combo Rules                    v4.79.00
    Clp-Loader Option ROM          v3.1.14
    40G Interface Module           v1.0.78
    iSCSI Option ROM               v3.1.57
    iSCSI Setup Option ROM         v3.1.57
    FCoE Option ROM                v1.8.29
    Intel(R) Boot Agent FE         v4.2.08
    Intel(R) Boot Agent GE         v1.5.88
    Intel(R) Boot Agent XE         v2.4.34
    Intel(R) Boot Agent XE (X550)  v2.4.34
    Intel(R) Boot Agent I40E       v1.1.09
    Intel(R) Boot Agent CL         v0.1.13
    UEFI x64 PCI gigabit driver    v3.5.22
    UEFI x64 PCI-E gigabit driver  v8.7.10
    UEFI x64 10 gigabit driver     v7.2.10
    UEFI x64 40 gigabit driver     v3.5.23
    OCD Option ROM                 v0.9.04
    UEFI x64 FCoE Driver           v1.2.21



	

